|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Габариты щитов HxLxS,м | Вес\*  бокса, кг | Срок изготовления |
| **Траншейные крепи**[**«ПМ-1»**](https://sirius-monolit.ru/transhejnye-krepi/sirius-n/) | | | |
| БОКС 3,0 х4,0м | Щит основной 2,4х3,0х0,08;  Щит доборный 1,6х3,0х0,08; | 3164 | 5 дней |
| БОКС 3,0 х4,8м | Щит основной 2,4х3,0х0,08;  Щит доборный 2,4х3,0х0,08; | 3784 | 5 дней |
| **Траншейные крепи**[**«ПМ-2»**](https://sirius-monolit.ru/transhejnye-krepi/sirius-n-2/) | | | |
| БОКС 3,5 х4,0м | Щит основной 2,4х3,5х0,08;  Щит доборный 1,6х3,5х0,08; | 3694 | 5 дней |
| БОКС 3,5 х4,8м | Щит основной 2,4х3,5х0,08;  Щит доборный 2,4х3,5х0,08; | 4264 | 5 дней |
|  | **Траншейные крепи** [**«ПМ-3»**](https://sirius-monolit.ru/transhejnye-krepi/sirius-n-2/) |  |  |
| БОКС 4,0 х4,0м | Щит основной 2,4х4,0х0,08;  Щит доборный 1,6х4,0х0,08; | 4384 | 7 дней |
| БОКС 4,0 х4,8м | Щит основной 2,4х4,0х0,08;  Щит доборный 2,4х4,0х0,08; | 4874 | 7 дней |

**\*Примечание:**

Расчетный вес бокса с учетом веса распорок с пружинными блоками - L=3,0м- 6шт. (384кг).

Распорка 3000 с фланцами_18.wmf

Рис.1

Боксы могут комплектоваться :

1.Распорки с пружинными блоками L от 2,0 до 4,0м со вставкой от 0,5м до 2,0м (РПБ)

2. Распорки телескопические L от 2,0 до 3,0м (РТ)

Пример заказа :

*Бокс траншейный " ПМ-1" -2,4х3,0+1,6Х3,0\_РПБ-3,0/1,0*

**Что означает: Бокс 3,0х4,0м с добором 1,6х3,0м, распорка с пружинным блоком -**

**L =3,0м со вставкой L=1,0м.**

Бокс_траншейный ПМ_2021_4х4,8 Габарит.wmf

РИС.2 Бокс 4,0х4,8 ("ПМ-3")

Б